Załącznik nr 1

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Część 1 – Wycior do karabinu Mauser wz. 98 – 44 szt.**

Wycior do karabinka Mauser wz.98 powinien być wykonany wg ścisłych uwarunkowań z okresu jej produkcji. Posiadać gwinty i wymiary jak w oryginale.

Długość ok. 390mm,

Zestaw przyborów do czyszczenia karabinu Mauser wz. 98

**Część 2 - Elementy skórzane uzbrojenia:**

**1. Pas nośny do karabinu Mauser wz. 98 – 44 szt.**

* Wykonana z jednolitej skóry naturalnej, barwionej na brązowo, zabezpieczonej przed wilgocią. Wewnętrzna część podszyta podkładką z cienkiej skóry blankowej. Nie może brudzić ani przebarwiać umundurowania.
* Na powierzchni pasa niedopuszczalne są zacięcia, zadrapania, plamy, zabrudzenia
i załamania.
* Naniesiona apretura powinna być trwała i odporna na tarcie suche i mokre, wielokrotne zginanie.
* Zastosowane okucia nie mogą posiadać zarysowań, ostrych krawędzi, zadziorów, zniekształceń.
* Części metalowe pasa powinny mieć krawędzie stępione bez zadziorów, wgnieceń oraz zniekształceń, wykonane z białego metalu, oksydowane na stare srebro.
* Szwy powinny być wykonane prawidłowo i estetycznie - bez przepuszczeń, przerwań.

**2. Żabka do bagnetu Mauser wz. 98 koloru brązowego**

Wykonana z jednolitej skóry naturalnej, barwionej na brązowo, zabezpieczonej przed wilgocią , krawędzie wygładzone i odciśnięte.

* Wykonana zgodnie z specyfikacją wykonywania z tamtego okresu. Żabka nie może brudzić ani przebarwiać umundurowania.
* Szwy powinny być wykonane prawidłowo i estetycznie - bez przepuszczeń, przerwań.
* Naniesiona apretura powinna być trwała i odporna na tarcie suche i mokre, wielokrotne zginanie.
* Części metalowe żabki z białego metalu, oksydowane na stare srebro.

**3. Ładownice trójkomorowe koloru brązowego (kpl.2 szt.) 44 szt.**

Wykonana z jednolitej skóry naturalnej, barwionej na brązowo, zabezpieczonej przed wilgocią , krawędzie wygładzone i odciśnięte.

* Wykonana zgodnie z specyfikacją wykonywania z tamtego okresu. Ładownica nie może brudzić ani przebarwiać umundurowania.
* Szwy powinny być wykonane prawidłowo i estetycznie - bez przepuszczeń, przerwań.
* Naniesiona apretura powinna być trwała i odporna na tarcie suche i mokre, wielokrotne zginanie.
* Części metalowe żabki z białego metalu, oksydowane na stare srebro.

**4. Szelki koloru brązowego – 44 szt.**

Wykonana z jednolitej skóry naturalnej, barwionej na brązowo, zabezpieczonej przed wilgocią , krawędzie wygładzone i odciśnięte.

* Wykonana zgodnie z specyfikacją wykonywania z tamtego okresu. Ładownica nie może brudzić ani przebarwiać umundurowania.
* Szwy powinny być wykonane prawidłowo i estetycznie - bez przepuszczeń, przerwań.
* Naniesiona apretura powinna być trwała i odporna na tarcie suche i mokre, wielokrotne zginanie.

**Wymagania jakościowe**

1. Pas nośny, żabki, ładownice szelki muszą być wykonane z jednego, jednolitego elementu skóry bez sztukowania.
2. Na powierzchni niedopuszczalne są zacięcia, zadrapania, plamy, zabrudzenia
i załamania.
3. Naniesiona apretura powinna być trwała i odporna na tarcie suche i mokre, wielokrotne zginanie.
4. Zastosowane okucia nie mogą posiadać zarysowań, ostrych krawędzi, zadziorów, zniekształceń.
5. Klamra powinna mieć krawędzie stępione bez zadziorów, wgnieceń oraz zniekształceń.
6. Szwy powinny być wykonane prawidłowo i estetycznie - bez przepuszczeń, przerwań,
ze stałą gęstością ściegu, powinny być zabezpieczone przed pruciem.

Dopuszcza się wyłącznie wyroby w 1 stopniu jakości.

**Znakowanie**

Każdy przedmiot powinien posiadać, od strony wewnętrznej, znak kontroli jakościowej KJ
i rozmiar.

Do każdego przedmiotu należy przymocować etykietę jednostkową wyrobu zawierającą:

1. nazwę producenta
2. nazwę wyrobu
3. datę produkcji (miesiąc, rok)

**PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE i TRANSPORT**

**Pakowanie**

Pakowanie powinno zabezpieczyć wyrób przed obniżeniem jego jakości w czasie przechowywania, jak i transportu.

Przedmioty w ilości po 10 sztuk każdego rozmiaru należy powiązać i pakować w pudła w ilościach uzgodnionych ze SG. Pudło po wypełnieniu należy zamknąć, a następnie zakleić taśmą samoprzylepną i oznaczyć etykietą z następującymi danymi :

1. nazwa producenta
2. nazwa i kolor wyrobu
3. liczba sztuk w pudle
4. pieczątka KJ
5. miesiąc i rok produkcji.

**Przechowywanie**

Wyrób należy przechowywać w opakowaniach, w pomieszczeniach przewiewnych, suchych, pozbawionych obcych zapachów. Pomieszczenia powinny zabezpieczyć wyrób przed zawilgoceniem, poplamieniem, zabrudzeniem, zniszczeniem przez pleśń, bakterie i inne czynniki zewnętrzne, także przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

**Transport.**

Załadowanie, przewóz i wyładowanie powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi zgodnie z aktualnymi przepisami transportowymi.