1. **Załącznik nr 2**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**I.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Telewizor 50’’ - szacowana ilość zakupu 1- 5 szt.** | |
| **1.** | Zgodność z HD | Full HD, 1920 x 1080 |
| **2.** | Przekątna ekranu | 50 cali / 125 cm |
| **4.** | Zakrzywiony ekran | nie |
| **5.** | Tuner | DVB-T (MPEG-4), DVB-C, analogowy |
| **6.** | Podświetlenie matrycy | Edge LED |
| **7.** | Odświeżanie obrazu | min. 120 Hz |
| **8.** | Moc głośników | min. 2 x 10 W |
| **9.** | Smart TV | tak |
| **10.** | Wi-Fi | tak |
| **11.** | DLNA | tak |
| **12.** | Przeglądarka internetowa | tak |
| **13.** | Liczba złączy HDMI | min. 4 |
| **14.** | Liczba złączy USB | min. 1 |
| **15.** | Złącze Ethernet (LAN) | tak |
| **16.** | Wejście komponentowe | tak |
| **17.** | Cyfrowe wyjście optyczne | tak |
| **20.** | Wyjście słuchawkowe | tak |
| **21.** | Możliwość montażu na ścianie | tak / VESA 400x400 mm |
| **22.** | Gwarancja producenta | min. 24 miesiące |

**II.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Uchwyt do TV 50’’ - szacowana ilość zakupu 1-5 szt.** | |
| **1.** | Regulacja pozioma | min.120 stopni prawo-lewo |
| **2.** | Regulacja kąta nachylenia | min.+5/-12 stopni |
| **3.** | Kolor | czarny |
| **4.** | Podwójne ramiona nośne | tak |
| **5.** | Odległość od ściany | min 400mm |